成安县人民政府

关于划定渠道管理范围和保护范围的

通 告

（征求意见稿）

为加强渠道管理，提高公民保护意识，维护公共利益安全,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《邯郸市水利工程管理条例》等有关规定，对我县流域面积50-200平方公里及流域面积50平方公里以下的渠道管理范围和保护范围进行划定。我们起草了《成安县人民政府关于划定渠道管理范围和保护范围的通告（征求意见稿）》，现向社会公布并征求意见。欢迎社会各界积极参与讨论研究，并提出建设性意见和建议，有关单位和个人可以在2020年6月12日前，通过以下途径和方式提出反馈意见：

1、 电子邮件：hdchengan@163.com，

2、 传真: 0310-7211243

3、通信地址：成安县玄武路与平安大街交叉口东路北，成安县水利局（收），邮编：056700。

成安县人民政府

关于划定渠道管理范围和保护范围的

通 告

为加强渠道管理，提高公民保护意识，维护公共利益安全,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《邯郸市水利工程管理条例》等有关规定，对我县流域面积50-200平方公里及流域面积50平方公里以下的渠道管理范围和保护范围进行划定。现将有关事项通告如下：

一、对渠道管理范围和保护范围进行划定，划定的渠道管理范围和保护范围内土地权属不变（详见附表）。

二、在渠道管理范围内，禁止以下活动：

（一）禁止非管理人员操作河道上的涵闸闸门，禁止任何组织和个人干扰河道管理单位的正常工作。

（二）禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇和树木（防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

（三）禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。

（四）堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。在渠道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

（五）破坏沿河市政公用设施、亮化设施、沿河护栏、安全警示牌等相关设施。

三、安全保护范围内不得兴建危害水利工程安全的建筑物及设施。确需新建、扩建、改建的建设项目，须经水利局审查同意。

四、自本通告发布之日起，县水行政主管部门按照渠道管理权限，依法加强对管辖范围内重要渠道监督管理。

 五、违反上述规定的将根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河北省河湖保护和治理条例》、《邯郸市水利工程管理条例》、《邯郸市城市河道管理办法》、《邯郸市水网建设与保护条例》及相关法规规定，追究当事人的法律责任。

七、本通告有效期二年。

特此通告。

附件：

1、成安县流域面积50-200平方公里渠道管理范围和保护范围

2、成安县流域面积50平方公里以下渠道管理范围和保护范围

 成安县人民政府

 2020年6月2日

附件1

成安县流域面积50-200平方公里渠道

管理范围和保护范围

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **渠道名称** | **涉及乡镇** | **堤（岸）** | **起止地点** | **长度（公里）** | **管理范围（渠道上口边缘向外量起）（米）** | **保护范围（管理范围以外）（米）** | **备注** |
| **左堤** | **右堤** |
| 1 | 团结东干渠 | 辛义乡、成安镇、经开区、道东堡乡 | 左、右 | 辛义乡南徐村至道东堡乡西南庄村 | 19.489 | 19.491 | 5　 | 20 | 　 |
| 2 | 团结西干渠 | 长巷乡、商城工业区、商城镇 | 左、右 | 长巷乡吴村至商城镇西二祖村 | 12.655 | 12.655 | 5　 | 20 | 　 |
| 3 | 东风一排支 | 李家疃镇 | 左、右 | 李家疃镇程重村至郑家庄三村 | 14.28 | 14.28 | 5　 | 20　 | 　 |
| 4 | 东风二排支 | 辛义乡、柏寺营乡、漳河店镇 | 左、右 | 辛义乡屯里村至漳河店镇营盘村 | 15.12 | 16.46 | 5　 | 20 | 　 |
| 5 | 东风四排支 | 道东堡乡、北乡义镇 | 左、右 | 道东堡乡沙河一村至北乡义镇店上东村 | 10.68 | 10.68 | 5　 | 20　 | 　 |

附件2

成安县流域面积50平方公里以下渠道

管理范围和保护范围

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **渠道名称** | **涉及乡镇** | **堤（岸）** | **起止地点** | **长度（公里）** | **管理范围（渠道上口边缘向外量起）（米）** | **保护范围（管理范围以外）（米）** | **备注** |
| **左堤** | **右堤** |
| 1 | 东干四分支 | 成安镇、道东堡乡 | 左、右 | 东关北村至西大姑庙 | 6.5 | 6.5 | 3 | 20 |  |